##

# Circuite Digitale Integrate realizate cu Tranzistoare Unipolare

Familia de circuite logice integrate este realizata cu tranzistoare unipolare de tip MOS, din care reprezentativã este familia CMOS.

Circuitele integrate logice in tehnologie MOS presupun utilizarea tranzistoarelor cu efect de camp cu poarta izolata (Metal Oxide Semiconductor) cu canal n sau p. Aceasta tehnologie sta la baza circuitelor integrate pe scara larga (LSI – Large Scale Integration) sau foarte larga (VLSI – Very Large Scale Integration).

Portile logice integrate CMOS au avantajul unei densitati mari de componente pe unitatea de suprafata a semiconductorului. De asemeni, consumul lor de putere este mult mai mic comparativ cu portile logice TTL.

In familia CMOS poarta fundamentala este inversorul.

Exemple de porti logice integrate CMOS:

Principalele avantaje prezentate de tehnologia MOS sunt:
• tehnologia permite obtinerea unui grad inalt de integrare;
• puterea consumata de la sursele de alimentare este redusa;
• proces de fabricatie simplu;
• costuri reduse.
Principalele dezavantaje sunt:
• viteze medii de comutare;
• putere redusa la iesirea portii.